**ZOZNAM PRÁC, PRI KTORÝCH SA POSKYTUJÚ OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY (OOPP)**

Práce, pri ktorých sa poskytujú a používajú osobné ochranné pracovné prostriedky, ak sa pri ich vykonávaní vyskytujú nebezpečenstvá, ktoré môžu poškodiť zdravie zamestnanca, sú najmä:

**1. OCHRANA HLAVY**

**Ochranná prilba pri:**

* stavebných prácach, najmä prácach na lešení a vo výškach, pod nimi alebo v ich blízkosti, pri montáži a demontáži debnenia a lešenia, pri montážnych a inštalačných prácach, pri demolačných prácach,
* práci v chemických prevádzkach,
* práci na oceľových mostoch, oceľových konštrukciách budov, oceľových hydraulických konštrukciách, na stožiaroch, vežiach, vysokých peciach, v oceliarňach a valcovniach, vo veľkých nádržiach, veľkom potrubí, v kotolniach,
* práci v energetike,
* práci v jamách, výkopoch, šachtách a tuneloch,
* zemných prácach a prácach v lomoch, prácach s kameňom,
* práci v podzemí, povrchových baniach, pri vrtných a geofyzikálnych prácach, pri práci na skládkach uhlia,
* práci so vstreľovacím náradím,
* trhacích prácach, pri odpaľovaní ohňostrojov a pri zneškodňovaní výbušnín,
* práci v blízkosti zdvíhadiel, zdvíhacích zariadení, žeriavov, dopravníkov, pri zdvíhaní bremien na vysokozdvižných vozíkoch,
* abrazívnom čistení materiálov brokmi a pieskom (otryskávanie),
* vysokých peciach, v oceliarňach, vo valcovniach, v lisovniach, pri spracúvaní kovov, kovaní, zlievaní,
* práci v priemyselných peciach, kontajneroch, strojových zariadeniach, silách, zásobníkoch a potrubiach,
* stavbe lodí,
* posunovaní na železnici,
* práci na bitúnku,
* ťažbe dreva a lesníckej činnosti, pri ktorej hrozí nebezpečenstvo pádu predmetov z výšky,
* práci v stiesnených priestoroch,
* likvidácii následkov havárií, pri zdolávaní požiarov, pri vykonávaní záchranných prác pri haváriách a živelných pohromách.

**Ochranná čiapka, šatka pri práci:**

* pri pohyblivých zariadeniach a ich častiach,
* v prostredí s nebezpečenstvom infekcie.

**Protihluková prilba pri:**

* práci v hluku pri vysokých hladinách a frekvenciách.

**2. OCHRANA SLUCHU**

**Chránič sluchu pri:**

* tvarovaní kovov, napríklad pri kovaní, lisovaní, valcovaní, razení,
* práci s pneumatickými strojmi, prístrojmi a náradím,
* práci v blízkosti kompresorov,
* práci pozemného personálu na letiskách,
* práci s baranidlom,
* práci v drevospracujúcom a textilnom priemysle,
* práci s motorovými reťazovými pílami a krovinorezmi,
* spracúvaní keramických a tehliarskych surovín,
* pri rezaní železobetónových prefabrikátov.

**3. OCHRANA ZRAKU A TVÁRE**

**Ochranné okuliare, štít na ochranu tváre, kukla pri:**

* zváraní, brúsení, rozbrusovaní,
* dlabaní a sekaní,
* ťažbe a spracúvaní hornín,
* ťažbe a spracúvaní dreva,
* práci so vstreľovacím náradím, s vŕtacím náradím,
* odstraňovaní častí materiálu alebo pri práci, pri ktorej vzniká odpad (úlomky, triesky, prach),
* abrazívnom čistení materiálu brokmi a pieskom (otryskávanie),
* práci s kyselinami a zásadami, ich roztokmi, dezinfekčnými látkami a žieravými čistiacimi prostriedkami, práci s biologickými materiálmi a liečivami,
* práci s roztavenými látkami alebo pri práci v blízkosti týchto látok,
* rozprašovaní tekutín, prachových častíc,
* práci v sálavom teple (sálavom žiarení),
* práci s lasermi, ultrafialovým žiarením, silným svetelným žiarením,
* práci s motorovou reťazovou pílou a krovinorezom,
* likvidácii následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,
* trhacích prácach, pri odpaľovaní ohňostrojov a pri zneškodňovaní výbušnín,
* skiaskopických a intervenčných rtg vyšetreniach,
* práci s rádiofarmakami.

**4. OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNOV**

**Ochranné rúško, maska, respirátor, dýchací prístroj pri:**

* práci s nebezpečnými látkami,
* práci v prostredí s nedostatkom kyslíka,
* práci v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných zariadeniach a priestoroch s nedýchateľným ovzduším, napríklad so škodlivinami alebo s nedostatkom kyslíka,
* práci v blízkosti sadzobne vysokej pece,
* práci v blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece,
* práci v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov obsahujúcich ťažké kovy,
* vymurúvaní pecí a lejacích panví s výskytom vysokej prašnosti,
* zariadeniach s vysokou prašnosťou,
* likvidácii následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,
* práci v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou,
* práci v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média,
* nanášaní náterových látok,
* ťažbe, úprave a zušľachťovaní nerastov s vysokou prašnosťou,
* strojovom brúsení dreva,
* zdravotnom vyšetrení a ošetrení,
* práci v archívoch.

**5. OCHRANA HORNÝCH KONČATÍN**

**Ochrana predlaktia pri:**

* vykosťovaní a krájaní mäsa,
* armovaní železa.

**Ochranné rukavice pri:**

* práci s materiálmi so zvýšenou alebo so zníženou teplotou,
* práci s chemickými látkami, napríklad s kyselinami a zásadami, ich roztokmi, dezinfekčnými a čistiacimi prostriedkami,
* zváraní,
* manipulácii s predmetmi, ktoré majú ostré hrany, s výnimkou prác, pri ktorých je nebezpečenstvo zachytenia rukavíc,
* práci s herbicídmi, insekticídmi, arboricídmi,
* práci s rádioaktívnymi látkami, so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
* práci s biologickými materiálmi, v prostredí s nebezpečenstvom infekcie,
* práci s vibrujúcimi nástrojmi.

**Rukavice z kovovej sieťoviny pri:**

* vykosťovaní a krájaní mäsa ručným nožom,
* výmene nožov na rezacích strojoch.

**6. OCHRANA DOLNÝCH KONČATÍN**

**Ochranná obuv s podrážkami odolnými proti prepichnutiu a prerezaniu pri:**

* stavbe skeletu budovy, základov a cestných prácach,
* lešenárskych prácach,
* demolácii budov a konštrukcií,
* práci s betónovými a prefabrikovanými dielcami, pri montáži debnenia a jeho odstraňovaní,
* nádvorných prácach a prácach v skladoch,
* práci na strechách,
* práci v lese,
* práci na oceľových mostoch, oceľových konštrukciách budov, stožiaroch, vežiach, výťahoch, oceľových hydraulických konštrukciách, vysokých peciach, v oceliarňach a valcovniach, vo veľkých nádržiach, veľkých potrubiach, v kotolniach, v energetických zariadeniach, na žeriavoch,
* stavbe pecí, montáži vykurovacích, vetracích zariadení a kovových dielcov,
* údržbe a oprave strojov,
* prestavbe a údržbárskych prácach,
* vysokých peciach, v oceliarňach, valcovniach, pri formovaní foriem na odlievanie, spracúvaní kovov, kovaní, lisovaní, valcovaní, ťahaní drôtov,
* práci s kameňom a pri jeho spracúvaní,
* práci v lomoch a otvorených výkopoch, na uhoľných skrývkach,
* ťažbe, úprave a zušľachťovaní nerastov, razení a hĺbení podzemných priestorov,
* výrobe a spracúvaní tabuľového a obalového skla,
* manipulácii s formami v keramickom priemysle, chemickom priemysle,
* vymurúvaní pecí v keramickom priemysle,
* formovaní v keramickom priemysle a v priemysle stavebných látok,
* doprave a skladovaní,
* práci s mrazenými blokmi mäsa a blokmi konzervovaných potravín,
* stavbe lodí,
* posunovaní železničných vozňov,
* likvidácii následkov havárií, zdolávaní požiarov.

**Ochranná obuv proti šmyku pri:**

* práci na strechách,
* práci na leteckej technike,
* práci na šmykľavej, napríklad vlhkej podlahe.

**Ochranná obuv s tepelnoizolačnou podrážkou pri:**

* práci s veľmi horúcimi alebo veľmi studenými materiálmi.

**Ochranná obuv, ktorú možno rýchlo a ľahko vyzuť pri:**

* práci s nebezpečenstvom preniknutia roztaveného kovu, agresívnych látok.

**Ortopedická obuv (proti statickej záťaži) pri:**

* práci, pri ktorej sa prevažne stojí alebo pohybuje.

**Ochranná obuv proti vlhku a chladu pri:**

* ošetrovaní zvierat,
* práci vo vlhkom prostredí,
* práci v chladnom prostredí.

**Ochranná obuv s antistatickou úpravou pri:**

* práci s nebezpečenstvom výbuchu, vo výpočtových strediskách, v operačných sálach.

**Ochranná obuv proti prieniku agresívnych látok pri:**

* práci v chemickom priemysle.

**7. OCHRANA TRUPU**

**Zástera odolná proti prerezaniu, prebodnutiu, vystužená pri:**

* vykosťovaní a rezaní mäsa,
* práci s ručným nožom, ak treba ťahať nôž smerom k telu,
* rezaní dreva na kotúčovej píle,
* klampiarskych prácach a pri práci so sklom.

**Kožená zástera pri:**

* zváraní,
* kovaní,
* zlievaní, odlievaní.

**Špeciálna zástera pri:**

* práci v ionizujúcom žiarení.

**Gumená alebo pogumovaná zástera pri:**

* práci s jedmi, žieravinami, rozpúšťadlami,
* práci s biologickými materiálmi,
* práci s kvapalinami.

**Bedrový a spevňovací pás pri:**

* práci v chlade,
* prácach spojených so zvýšenou fyzickou záťažou.

**8. OCHRANA CELÉHO TELA**

**Ochranný odev pri:**

* práci s chemickými látkami, napríklad s kyselinami a zásadami, ich roztokmi, s dezinfekčnými a čistiacimi prostriedkami,
* práci s horúcimi materiálmi alebo v ich blízkosti a všade tam, kde sa pociťuje vplyv nadmerného tepla,
* výrobe plochého a technického skla,
* abrazívnom čistení brokmi a pieskom (otryskávanie),
* práci v chladných priestoroch, najmä v hlbokomraziacich priestoroch,
* práci s motorovými reťazovými pílami a krovinorezmi,
* práci s herbicídmi, insekticídmi, arboricídmi,
* ťažbe, úprave a zušľachťovaní nerastov,
* práci na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia (s rádioaktívnymi látkami),
* práci v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu,
* likvidácii následkov havárií,
* práci s biologickými materiálmi,
* trhacích prácach, ohňostrojných prácach, zneškodňovaní výbušnín.

**Ohňovzdorný ochranný odev pri:**

* zváraní v obmedzených priestoroch,
* zdolávaní požiarov,
* práci v prostredí s možnosťou výbuchu a požiaru.

**Odev chrániaci pred nepriaznivým počasím pri:**

* práci vonku v daždivom a chladnom počasí.

**Výstražný odev alebo vesta pri:**

* práci, pri ktorej musia byť zamestnanci zreteľne viditeľní.

**Ochranné zariadenie proti pádu, bezpečnostné lano, popruh pri:**

* práci vo výškach a nad priehlbňami,
* práci na lešení,
* montáži lešení,
* montáži stavebných prefabrikátov,
* práci na stožiaroch,
* práci na pracovných plošinách, výsuvných rebríkoch, v korunách stromov,
* práci v kabínach výškových žeriavov,
* práci vo výškových kabínach stohovacích a vyhľadávacích zariadení v skladoch,
* práci v horných častiach vrtných veží,
* práci v šachtách a stokách.

**Ochranný skafander s dýchacím prístrojom pri:**

* práci s rádioaktívnymi aerosólmi.

**9. OCHRANA KOŽE**

**Ochranný olej, masť pri:**

* spracúvaní materiálov na povrchovú úpravu (napríklad drevených, kovových a iných predmetov),
* vypracúvaní koží,
* manipulácii s chemickými látkami, chemickými prípravkami,
* práci vo vlhkom prostredí.

**10. INÉ**

**Bielizeň a ponožky pri:**

* práci v chlade,
* práci s biologickými faktormi.

**Osobný dozimeter pri:**

* práci v kontrolovanom pásme.

**Gumený izolačný koberec pri:**

* elektrikárskych prácach.

**Chránič štítnej žľazy pri:**

* práci v röntgenovom žiarení.